[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show flow

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / IPFIX

`# show flow`

IPFIXデバイス全般に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show flow ↓

    FLOW Brief Information:

    Status                  : Enabled
    Records configured      : 1
    Monitors configured     : 1
    Exporters configured    : 1
    Interfaces monitored    : 1
    Total number of flows   : 8

### 関連コマンド

flow record（グローバルコンフィグモード）
flow monitor（グローバルコンフィグモード）
flow exporter（グローバルコンフィグモード）
flow monitor-map（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK