[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show radius server group

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`# show radius server group [GROUPNAME]`

RADIUSサーバーグループの情報を表示する。

### パラメーター

`GROUPNAME` | RADIUSサーバーグループ名。特定のグループだけを表示させたいときに指定する。省略時はすべてのグループを表示する

### 使用例

■ RADIUSサーバーグループの情報を表示する。

    awplus# show radius server group ↓

    RADIUS Group Configuration
      Group Name : radius
                                       Auth  Acct  Auth           Acct
        Server Host/IP Address         Port  Port  Status         Status
        ------------------------------------------------------------------------
        192.168.1.182                  1812  1813  Unknown        Unknown
        10.1.1.1                       1812  1813  Unknown        Unknown
        10.2.2.2                       1812  1813  Unknown        Unknown
        10.3.3.3                       1812  1813  Unknown        Unknown

      Group Name : UserRadiusGroup1
                                       Auth  Acct  Auth           Acct
        Server Host/IP Address         Port  Port  Status         Status
        ------------------------------------------------------------------------
        10.1.1.1                       1812  1813  Unknown        Unknown
        10.2.2.2                       1812  1813  Unknown        Unknown

■ RADIUSサーバーグループ'UserRadiusGroup1'の情報を表示する。

    awplus# show radius server group UserRadiusGroup1 ↓
    RADIUS Group Configuration
      Group Name : UserRadiusGroup1
                                       Auth  Acct  Auth           Acct
        Server Host/IP Address         Port  Port  Status         Status
        ------------------------------------------------------------------------
        10.1.1.1                       1812  1813  Unknown        Unknown
        10.2.2.2                       1812  1813  Unknown        Unknown

### 関連コマンド

aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH