[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show flow record

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / IPFIX

`# show flow record [NAME]`

フローレコードの設定情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | フローレコード名

### 使用例

    awplus# show flow record  ↓

    FLOW Record Information:

    Number of records: 2

    Record RECORD_1:
     Match IP fields        : (-IPV6-PROTOCOL-SAADDR-DAADDR-)
     Match Transport fields : (-SRCPORT-DESTPORT-)

    Record RECORD_2:
     Match IP fields        : (-IPV4-PROTOCOL-SAADDR-DAADDR-)
     Match Transport fields : (-SRCPORT-DESTPORT-)

    awplus# show flow record RECORD_1 ↓

    FLOW Record Information:

    Record RECORD_1:
     Match IP fields        : (-IPV6-PROTOCOL-SAADDR-DAADDR-)
     Match Transport fields : (-SRCPORT-DESTPORT-)

### 関連コマンド

flow record（グローバルコンフィグモード）
match ipv4（フローレコードモード）
match transport（フローレコードモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH