[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# http tls-version-minimum

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# http tls-version-minimum {1.2|1.3}`

`(config)# no http tls-version-minimum`

Webサーバー機能がHTTPS通信で使用するTLSの最小バージョンを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1.2。

### パラメーター

`1.2` | TLSバージョン1.3だけでなく1.2も使用する
`1.3` | TLSバージョン1.3のみ

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- http tls-version-minimum（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service http（グローバルコンフィグモード）
show http（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH