[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mls qos enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config)# mls qos enable`

`(config)# no mls qos`

QoS（Quality of Service）機能を有効にする。
no形式で実行した場合はQoS機能を無効にし、関連するQoS設定も削除する。
初期設定は無効。
QoS関連コマンドの多くは、本コマンドを実行してQoS機能を有効にしておかないと実行できない。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはパケット送受信中に実行しないこと。コマンド実行時に以下のようなメッセージが出力される（no形式で実行した場合は出力されない）。

    Traffic will stop while configuration is applied. Continue? (y/n):

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mls qos enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show mls qos（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH