[index] CentreCOM Secure HUB GS980Mシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# crypto pki authenticate

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ローカルCA

`# crypto pki authenticate NAME`

ローカルCAの自己署名ルート証明書を発行し、指定したトラストポイントを使用可能な状態にする。
crypto pki trustpointコマンドで「local」以外のトラストポイント名を指定した場合は、本コマンドを実行する前に、enrollmentコマンドで証明書の取得方法を指定しておく必要がある。
ローカルCA「local」の場合は、crypto pki trustpointコマンドを実行するだけでトラストポイントの使用準備が完了するため、enrollmentコマンドや本コマンドの実行は不要。

### パラメーター

`NAME` | トラストポイント名

### 使用例

■ ローカルCA用トラストポイント「myca」で自己署名ルート証明書を発行し、同トラストポイントの使用準備を完了する。

    awplus(config)# crypto pki trustpoint myca ↓
    Created trustpoint "myca".
    awplus(ca-trustpoint)# enrollment selfsigned ↓
    awplus(ca-trustpoint)# end ↓
    awplus# crypto pki authenticate myca ↓
    Generating 2048-bit key for local CA...
    Successfully authenticated trustpoint "myca".

### 関連コマンド

crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
enrollment（CAトラストポイントモード）
show crypto pki certificates（特権EXECモード）
show crypto pki trustpoint（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002671 Rev.AH