[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# g8032 profile

モード: グローバルコンフィグモード --> G.8032プロファイルモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`(config)# g8032 profile {NAME | default-profile}`

`(config)# no g8032 profile NAME`

ERPプロファイルを作成する。
または、すでに作成したプロファイルの設定を行う、G.8032プロファイルモードへ移行する。
「default-profile」は初期設定で作成されているプロファイルで、削除することはできない。パラメーターの変更は可能。
no形式で実行した場合は、指定したプロファイルを削除する。

### パラメーター

`NAME` | プロファイル名
`default-profile` | デフォルトプロファイルを指定する

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- g8032 profile（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- enable（G.8032プロファイルモード）
             +- timer（G.8032プロファイルモード）

### 関連コマンド

g8032 profile（グローバルコンフィグモード）
timer（G.8032プロファイルモード）
enable（G.8032プロファイルモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF