[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-web-server login-url

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-web-server login-url URL`

`(config)# no auth-web-server login-url`

Web認証ログイン画面を外部Webサーバーに設置する場合に、ログイン画面のURLを設定する。
no形式で実行した場合はログイン画面のURLを削除する。
初期状態ではログイン画面のURLは設定されていない。

### パラメーター

`URL` | ログイン画面のURL

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server login-url（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF