[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# netconf allow-users

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / NETCONF

`(config)# netconf allow-users USERNAME-PATTERN [HOSTNAME-PATTERN]`

`(config)# no netconf allow-users USERNAME-PATTERN [HOSTNAME-PATTERN]`

指定したユーザーからNETCONFサーバーへのログインを許可する。
ユーザー名に加え、ログイン元のホスト名/IPアドレスを指定することもできる。
NETCONFサーバーへのログイン制御は、許可ユーザーリスト（本コマンド）と禁止ユーザーリスト（netconf deny-usersコマンド）の2つで行われる。ログイン要求を受け取ったNETCONFサーバーは、最初に禁止リストをチェックし、該当ユーザーが禁止リストに入っていなかったときだけ許可リストを参照する。禁止リストに入っていたユーザーは、たとえ許可リストに入っていたとしてもログインできない。また、許可リストが空の場合は、禁止リストの内容にかかわらず、どのユーザーもログインできない。

### パラメーター

`USERNAME-PATTERN` | ユーザー名のパターン。大文字小文字を区別する。ワイルドカードとしてアスタリスク（任意の文字列を示す）を指定できる
`HOSTNAME-PATTERN` | ホスト名/IPアドレスのパターン。大文字小文字を区別しない。ワイルドカードとしてアスタリスク（任意の文字列を示す）を指定できる。

### 使用例

■ 192.168.10.186からのみユーザー「zein」でのNETCONFログインを許可する。

    awplus(config)# netconf allow-users zein 192.168.10.186 ↓

■ 全てのユーザーにnetconfログインを許可する。ログイン元のホストは制限しない。

    awplus(config)# netconf allow-users * ↓

### 注意・補足事項

■ HOSTNAME-PATTERNをIPアドレスではなくホスト名で指定するためには、本コマンドだけでなく以下の設定も必要なので注意。

- 使用するDNSサーバーの設定（ip name-serverコマンド。初期状態では未設定）
- DNSへの問い合わせ機能の有効化（ip domain-lookupコマンド。初期状態で有効）
- ログイン元ホスト名の逆引き有効化（netconf resolve-hostsコマンド。初期状態では無効）

■ HOSTNAME-PATTERNにワイルドカードを指定したり、ホスト名を指定したりした場合に、「% Warning: netconf resolve-hosts is not enabled.」（ログイン元ホスト名の逆引きが無効）という警告メッセージが表示されることがある。HOSTNAME-PATTERNとして1つでもホスト名を指定している場合は、警告にしたがってnetconf resolve-hostsコマンドを実行し、逆引きを有効化すること（逆引きが無効の場合、ホスト名を含むエントリーには一切マッチしない）。なお、IPアドレスの範囲指定のみでホスト名を指定していない場合は警告を無視してよい。
■ USERNAME-PATTERN に `@` を含むユーザー名を指定するときは、`@` の代わりにワイルドカード `*` を指定すること。たとえば、`userA@domain1` というユーザーを指定するときは、`userA*domain1` と指定する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- netconf allow-users（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
service netconf（グローバルコンフィグモード）
netconf deny-users（グローバルコンフィグモード）
netconf resolve-hosts（グローバルコンフィグモード）
show netconf session（非特権EXECモード）
username（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF