[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# show acl-group ip port

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`# show acl-group ip port [NAME]`

ポートグループの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | ポートグループ名。省略時はすべてのポートグループが対象となる

### 使用例

    awplus# show acl-group ip port web ↓
    Port Groups:

    Port Group: web
     eq 80
     eq 443
     eq 8080
     eq 8443

### 関連コマンド

acl-group ip address（グローバルコンフィグモード）
acl-group ip address(entry)（IPホストグループモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF