[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# show flow monitor

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / IPFIX

`# show flow monitor [NAME]`

IPFIXモニターの設定情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | モニター名

### 使用例

    awplus# show flow monitor  ↓

    FLOW Monitor Information:

    Number of monitors: 3

    Monitor MON_1:
     Description            : -
     Record                 : -
     Exporter               : EXPORTER
     Interface              : port1.0.6
      State                 : Monitor record not set
      Number of flows       : 0

    Monitor MON_2:
     Description            : My monitor
     Record IPv4            : RECORD_1
     Record IPv6            : RECORD_2
     Exporter               : EXPORTER
     Interface              : port1.0.4
      State                 : OK
      Number of flows       : 22
     Interface              : port1.0.5
      State                 : OK
      Number of flows       : 10

    Monitor MON_3:
     Description            : My monitor
     Record                 : RECORD_2
     Exporter               : EXPORTER

    awplus# show flow monitor MON_1 ↓

    FLOW Monitor Information:

    Number of monitors: 3

    Monitor MON_1:
     Description            : -
     Record                 : -
     Exporter               : EXPORTER
     Interface              : port1.0.6
      State                 : Monitor record not set
      Number of flows       : 0

### 関連コマンド

flow monitor（グローバルコンフィグモード）
record（フローモニターモード）
exporter（フローモニターモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF