[index] CentreCOM x230シリーズ（52ポート版） コマンドリファレンス 5.5.5

# service linkmon

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / リンク監視

`(config)# [no] service linkmon`

リンク監視機能を有効化する。
no形式で実行した場合はリンク監視機能を無効化する。
初期設定は無効。
リンク監視機能の設定を行うには、最初に本コマンドで同機能を有効にする必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service linkmon（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
linkmon probe-history（グローバルコンフィグモード）
linkmon profile（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002734 Rev.AF