[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show atmf group

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# show atmf group [user-defined | automatic]`

対象ノードが所属しているAMFグループの一覧を表示する。

### パラメーター

`user-defined` | atmf groupコマンドで作成したグループだけを表示する
`automatic` | 機種や役割に応じて自動的に生成される特殊なグループ（atmf groupコマンド、atmf working-setコマンドのページを参照）だけを表示する

### 使用例

■ マスターSBx81の所属グループを確認する。

    SBx81# show atmf group ↓
    ATMF group information

    master, x8100

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでは、ワーキングセットの操作を容易にするための予約済みグループall、current、localは表示されない。

### 関連コマンド

atmf group（グローバルコンフィグモード）
atmf working-set（特権EXECモード）
show atmf group members（特権EXECモード）
show atmf working-set（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AE