[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# description

モード: フローモニターモード
カテゴリー: 運用・管理 / IPFIX

`(config-flow-monitor)# description LINE`

`(config-flow-monitor)# no description`

対象のIPFIXモニターに説明文を付ける。
no形式で実行した場合は説明文を削除する。

### パラメーター

`LINE` | 対象のIPFIXモニター名

### コマンドツリー

    flow monitor (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- description（フローモニターモード）

### 関連コマンド

record（フローモニターモード）
show flow monitor（特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB