[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# no crypto pki certificate

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ローカルCA

`# no crypto pki certificate NAME FINGERPRINT`

ローカルCAの証明書レポジトリーに格納されている電子証明書を削除する。
ローカルCA自身の証明書（ルートCA証明書）を指定した場合は、ローカルCAの秘密鍵も削除する。

### パラメーター

`NAME` | ローカルCAのトラストポイント名
`FINGERPRINT` | 証明書のフィンガープリント。show crypto pki certificatesコマンドで「Fingerprint」欄に表示される合計40桁の16進文字列を指定する。同コマンドの表示のように、間に空白が含まれていてもよい

### 関連コマンド

crypto pki enroll（特権EXECモード）
crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
show crypto pki certificates（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T