[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf backup area-masters delete

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# atmf backup area-masters delete area NAME node NAME`

指定したローカルマスターのバックアップ情報をバックアップメディアから削除する。

### パラメーター

`area NAME` | 事前設定したAMFエリア名。大文字小文字を区別する
`node NAME` | 事前設定したAMFノード名。大文字小文字を区別しない

### 使用例

■ オフィス1のエリアで、ローカルマスターSBx811のバックアップを削除する。

    SBx81# atmf backup area-masters delete area Office1 node SBx811 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはコントローラーでのみ有効。
■ 外部メディアを取り外すときは、事前にunmountコマンドを実行し、未書き込みのデータを書き出してから取りはずすこと。

### 関連コマンド

show atmf backup area（特権EXECモード）
unmount（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T