[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show security-password configuration

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`# show security-password configuration`

パスワードルールに関する設定を表示する。

### 使用例

    Security Password Configuration
    Minimum password length ............................ 8
    Minimum password character categories to match ..... 3
    Number of previously used passwords to restrict..... 4
    Password lifetime .................................. 30 day(s)
      Warning period before password expires ........... 3 day(s)
    Reject expired password at login ................... Disabled
      Force changing expired password at login ......... Enabled

### 関連コマンド

security-password forced-change（グローバルコンフィグモード）
security-password history（グローバルコンフィグモード）
security-password lifetime（グローバルコンフィグモード）
security-password minimum-categories（グローバルコンフィグモード）
security-password minimum-length（グローバルコンフィグモード）
security-password reject-expired-pwd（グローバルコンフィグモード）
security-password warning（グローバルコンフィグモード）
show security-password user（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T