[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# location civic-location(sub-commands)

モード: 住所情報登録モード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config-civic)# country CODE`

`(config-civic)# COMPONENT TEXTLINE`

`(config-civic)# no COMPONENT`

LLDP-MEDで通知する住所情報の具体的内容（住所要素の値）を設定する。
no形式で実行した場合は指定した住所要素の値を削除する。
有効な住所情報を登録するには、必ず最初にcountryパラメーターの値を指定し、その後必要に応じて他のパラメーター値を設定する。
countryパラメーターは英大文字2文字と決まっているが、その他のパラメーターには任意の英数字を使用できる。

### パラメーター

`country CODE` | 大文字アルファベット2文字からなるISO 3166-1の2文字国名コード（JP、USなど）。このコードは、必ず他の情報要素を入力する前に入力しなくてはならない
`COMPONENT TEXTLINE` | countryで指定した国における住所構成要素の具体的な値。各要素は要素名と値（文字列）で指定する（no形式で実行するときは要素名だけを指定）
| `state TEXTLINE` | State（Civic Address(CA)タイプ1）。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい（以下同様）
| `county TEXTLINE` | County（CAタイプ2）
| `city TEXTLINE` | City（CAタイプ3）
| `division TEXTLINE` | City division（CAタイプ4）
| `neighborhood TEXTLINE` | Neighborhood（CAタイプ5）
| `street-group TEXTLINE` | Street group（CAタイプ6）
| `leading-street-direction TEXTLINE` | Leading street direction（CAタイプ 16）
| `trailing-street-suffix TEXTLINE` | Trailing street suffix（CAタイプ 17）
| `street-suffix TEXTLINE` | Street suffix（CAタイプ 18）
| `house-number TEXTLINE` | House number（CAタイプ 19）
| `house-number-suffix TEXTLINE` | House number suffix（CAタイプ 20）
| `landmark TEXTLINE` | Landmark or vanity address（CAタイプ 21）
| `additional-information TEXTLINE` | Additional location information（CAタイプ 22）
| `name TEXTLINE` | Name（CAタイプ 23）
| `postalcode TEXTLINE` | Postal/zip code（CAタイプ 24）
| `building TEXTLINE` | Building（CAタイプ 25）
| `unit TEXTLINE` | Unit（CAタイプ 26）
| `floor TEXTLINE` | Floor（CAタイプ 27）
| `room TEXTLINE` | Room（CAタイプ 28）
| `place-type TEXTLINE` | Type of place（CAタイプ 29）
| `postal-community-name TEXTLINE` | Postal community name（CAタイプ 30）
| `post-office-box TEXTLINE` | Post office box (P.O. Box)（CAタイプ 31）
| `additional-code TEXTLINE` | Additional code（CAタイプ 32）
| `seat TEXTLINE` | Seat（CAタイプ 33）
| `primary-road-name TEXTLINE` | Primary road name（CAタイプ 34）
| `road-section TEXTLINE` | Road section（CAタイプ 35）
| `branch-road-name TEXTLINE` | Branch road name（CAタイプ 36）
| `sub-branch-road-name TEXTLINE` | Sub-branch road name（CAタイプ 37）
| `street-name-pre-modifier TEXTLINE` | Street name pre-modifier（CAタイプ 38）
| `streetname-post-modifier TEXTLINE` | Street name post-modifier（CAタイプ 39）

### 使用例

■ LLDP-MEDで通知する住所情報を登録番号1として作成する。

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# location civic-location identifier 1 ↓
    awplus(config-civic)# country NZ ↓
    awplus(config-civic)# city Christchurch ↓
    awplus(config-civic)# primary-road-name Nazareth ↓
    awplus(config-civic)# street-suffix Avenue ↓
    awplus(config-civic)# house-number 27 ↓

### コマンドツリー

    location civic-location identifier (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- location civic-location(sub-commands)（住所情報登録モード）

### 関連コマンド

lldp med-tlv-select（インターフェースモード）
location civic-location-id（インターフェースモード）
show location（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T