[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ssh

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`> show ssh`

確立中のSSHセッションの一覧を表示する。
クライアント→本製品（SSHサーバー）、本製品（SSHクライアント）→SSHサーバーの両方向のセッションが表示される。

### 使用例

    awplus> show ssh ↓
    Secure Shell Sessions:

       ID Type Mode   Peer Host        Username   State       Filename
    ------------------------------------------------------------------------------
     1829 ssh  server 172.17.28.70     manager    open
     2079 ssh  server 172.17.28.70     manager    open
     2301 ssh  client 172.17.28.1      zein       open
     2804 sftp server 172.16.10.2      manager    open
     3868 scp  server 172.16.10.70     manager    upload      myconfig.cfg
     9358 scp  client 172.17.28.1      zein       upload      tmp.XXowiUol
    10259 scp  server 172.16.10.70     manager    download
    12058 ssh  server 2001:db8:3c:10::186
                                       manager    open
    12109 scp  server 2001:db8:3c:10::186
                                       manager    upload      10mdata
    12213 sftp server 2001:db8:3c:10::8
                                       manager    open

表 1
ID | SSHセッションID
Type | サービス種別。ssh（シェルアクセス）、sftp（Secure FTP）、scp（Secure CoPy）がある
Mode | セッションの方向。server（本製品がサーバー、Peer Hostがクライアント）、client（本製品がクライアント、Peer Hostがサーバー）のいずれか
Peer Host | セッションの対向ホスト。Modeがserverのときはクライアントホスト、clientのときはサーバーホストを示す
Username | SSHユーザー名
State | セッションの状態。connecting（リモートサーバーへのTCPセッション確立中）、connected（リモートサーバーへのTCPセッション確立済み）、accepted（リモートクライアントからのTCPセッションを受け入れ済み）、host-auth（ホスト認証中）、user-auth（ユーザー認証中）、authenticated（ユーザー認証完了）、open（SSHセッション確立済み）、download（SCPでファイルを受信中）、upload（SCPでファイルを送信中）、closing（TCPセッションをクローズ中）、closed（TCPセッションクローズ済み）のいずれか
Filename | ファイル名。SCPセッションでファイルを送信（upload）しているときだけ表示される。なお、本製品がSCPクライアントの場合、ここに表示されるのは一時ファイルの名前であって、copyコマンドで指定したコピー元ファイルの名前ではないので注意

### 関連コマンド

clear ssh（特権EXECモード）
copy（特権EXECモード）
service ssh（グローバルコンフィグモード）
show users（非特権EXECモード）
ssh（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T