[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# test

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# [no] test`

トリガーをテストモードにする。
no形式で実行した場合は、テストモードを解除する。
作成直後のトリガーはテストモード無効。
テストモードのトリガーは、起動されてもscriptコマンドで指定されたスクリプトを実行せず、ログにトリガーの起動を記録するだけ。ただし、trigger activateコマンドで手動起動された場合は、テストモードであってもスクリプトが実行される。

### 使用例

■ 作成済みのトリガー「1」をテストモードに変更する。

    awplus(config)# trigger 1 ↓
    awplus(config-trigger)# test ↓

■ 作成済みのトリガー「1」のテストモードを解除する。

    awplus(config)# trigger 1 ↓
    awplus(config-trigger)# no test ↓

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- test（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）
trigger activate（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T