[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# security-password forced-change

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# [no] security-password forced-change`

有効期限切れのパスワードを次回のログイン時にユーザーに変更を求めるよう指定する。
no形式で実行した場合は、本機能を無効に設定する。
初期設定は無効。
security-password lifetimeコマンドが有効で、security-password reject-expired-pwdコマンドが無効の場合に、本機能を有効にできる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- security-password forced-change（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

security-password history（グローバルコンフィグモード）
security-password lifetime（グローバルコンフィグモード）
security-password minimum-categories（グローバルコンフィグモード）
security-password minimum-length（グローバルコンフィグモード）
security-password reject-expired-pwd（グローバルコンフィグモード）
security-password warning（グローバルコンフィグモード）
show security-password configuration（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T