[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show isakmp sa

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`# show [crypto] isakmp sa`

ISAKMP SAの情報を表示する。

### パラメーター

`crypto` | セキュリティー関連コマンドであることを示すキーワード。省略可能

### 使用例

■ ISAKMP SAの情報を表示する。

    awplus# show isakmp sa ↓
    --------------------------------------------------------------------------------
    Peer                 Cookies (initiator:responder)       Auth  Ver   Expires
                         Encryption    Integrity    Group    DPD   NATT  State
    --------------------------------------------------------------------------------
    10.2.2.2             d67a8d47d6c5517b:fb4ad99116e62999   PSK   2     79450s
                         AES256        SHA256       14       yes   no    Established

### 関連コマンド

clear isakmp sa（特権EXECモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R