[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# configure terminal

モード: 特権EXECモード --> グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / コマンドラインインターフェース（CLI）

`# configure terminal`

特権EXECモードからグローバルコンフィグモードに移行する。
グローバルコンフィグモードからは、さらに下位の個別設定モード（インターフェースモードなど）に移行することができる。
グローバルコンフィグモードから特権EXECモードに戻るには、exitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）、あるいは、endコマンド（Ctrl/Z）を使う。

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
    awplus(config)#

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R