[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# service statistics interfaces counter

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config)# [no] service statistics interfaces counter`

インターフェース統計情報カウンターを有効化する。
no形式で実行すると、インターフェース統計情報カウンターを無効にする。
初期設定は有効。
インターフェース統計情報カウンターは、show interfaceコマンドにて確認できる。

### 使用例

■ インターフェース統計情報カウンターを有効にする。

    awplus(config)# service statistics interfaces counter ↓

■ インターフェース統計情報カウンターを無効にする。

    awplus(config)# no service statistics interfaces counter ↓

### 注意・補足事項

■ エラーが発生した場合には以下のメッセージが表示されます。

    Failed to enable interface statistics

または

    Failed to disable interface statistics

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service statistics interfaces counter（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R