[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体、拡張モジュール、電源ユニット/ファンモジュールの動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system environment ↓
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 100  Name: IE220-10GHX
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Voltage: Input (Volts)               53.429     46.000     59.000     Ok
    2   Temp: System (Degrees C)                 45   90(Hyst)         95     Ok
    3   Almmon: LED Output                       No        -          -       Ok
    4   Almmon: Relay Output 1               Closed        -          -       Ok
    5   Power Input 1                            No        -          -       Ok
    6   Power Input 2

> Note

> > 上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K