[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show vlan filter

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / ハードウェアパケットフィルター

`# show vlan filter [NAME]`

VLANインターフェースに適用したVLANアクセスマップの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | VLANアクセスマップ名

### 使用例

    awplus# show vlan filter deny_all ↓
    Vlan filter : deny_all
        direction  : ingress
        vlan list  : 1
        access map : deny_all
    Hardware MAC access list 4000
       10 deny any any

### 関連コマンド

show vlan access-map（特権EXECモード）
match access-group（VLANアクセスマップモード）
vlan access-map（グローバルコンフィグモード）
vlan filter（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K