[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-web-server redirect-url

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-web-server redirect-url URL`

`(config)# no auth-web-server redirect-url`

Web認証サーバーにおいて、認証後リダイレクト機能を有効にし、リダイレクト先URLを設定する。
no形式で実行した場合は認証後リダイレクト機能を無効にする。
初期状態では無効。
認証後リダイレクト機能の有効時は、Web認証成功後、本コマンドで指定したURLにWebブラウザーをリダイレクトさせる。なお、セッションキープ機能（auth-web-server session-keepコマンド）と本機能の両方を設定している場合は、セッションキープ機能のほうが有効となる。
Web認証成功後、Webブラウザーをリダイレクトさせるまでの待機時間はauth-web-server redirect-delay-timeコマンドで変更可能。

### パラメーター

`URL` | リダイレクト先のURL。最大長は256文字

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server redirect-url（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth-web-server redirect-delay-time（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server session-keep（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K