[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# enrollment

モード: CAトラストポイントモード
カテゴリー: 運用・管理 / ローカルCA

`(ca-trustpoint)# enrollment {selfsigned|terminal|est}`

`(ca-trustpoint)# no enrollment`

対象トラストポイントにおける証明書の取得方法を指定する。
初期状態では未設定だが、トラストポイント名「local」の場合のみデフォルトでselfsignedに設定されており変更不可。
no形式で実行すると、設定を削除する。
ローカルCAが発行した証明書を使用する場合はselfsignedを、外部CAが発行した証明書を使用する場合はterminalまたはestを指定する。
crypto pki trustpointコマンドで「local」以外のトラストポイント名を指定した場合は、本コマンドで証明書の取得方法を指定し、以下の各方法でルート証明書が取得されるまで、該当トラストポイントは使用できない（本コマンドは省略できない）。

- selfsignedの場合：crypto pki authenticateコマンドで、ローカルCAのルート証明書を発行する
- terminalの場合：crypto pki authenticateコマンドかcrypto pki import pemコマンドで、外部CAのルート証明書をインポートする
- estの場合：ESTの各種設定を完了する。crypto pki authenticateコマンドが実行できた場合、該当トラストポイントの使用準備は完了する。

ただし、ローカルCA用のトラストポイント「local」はデフォルトの取得方法が「selfsigned」に設定されており、crypto pki trustpointコマンドを実行するだけでトラストポイントの準備（ローカルCAの作成）が完了するため、本コマンドやcrypto pki authenticateコマンドの実行は不要。

### パラメーター

`selfsigned` | ローカルCAとして自ら発行した証明書を使う場合に指定する。この場合、crypto pki authenticateコマンドでローカルCAのルートCA証明書を自己署名（発行）する。また、crypto pki enrollコマンドで本製品のサーバー証明書を発行する
`terminal` | 外部CAが発行した証明書をインポートして使う場合に指定する。この場合、crypto pki authenticateコマンドかcrypto pki import pemコマンドで外部CAのルートCA証明書をインポートする。また、crypto pki enrollコマンドで本製品の証明書署名要求（CSR）を生成し、これにもとづいて外部CAが発行した本製品の証明書をcrypto pki import pemコマンドでインポートする
`est` | ESTサーバーを使用して、公開鍵証明書の署名要求（CSR）を行う。ESTの各種設定を行い、ESTサーバーとの通信が確立した後に、本製品の証明書署名要求（CSR）とインポートは自動的に実行される。

### 使用例

■ トラストポイント「myca」において、ローカルCAの自己署名ルート証明書を発行して使うよう指示する。

    awplus(config)# crypto pki trustpoint myca ↓
    Created trustpoint "myca".
    awplus(ca-trustpoint)# enrollment selfsigned ↓

■ トラストポイント「extca」において、外部CAのルート証明書をインポートして使うよう指示する。

    awplus(config)# crypto pki trustpoint extca ↓
    Created trustpoint "extca".
    awplus(ca-trustpoint)# enrollment terminal ↓

### コマンドツリー

    crypto pki trustpoint (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- enrollment（CAトラストポイントモード）

### 関連コマンド

crypto pki authenticate（特権EXECモード）
crypto pki import pem（特権EXECモード）
show crypto pki trustpoint（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K