[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show isakmp counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`# show [crypto] isakmp counters`

ISAKMPの統計情報を表示する。

### パラメーター

`crypto` | セキュリティー関連コマンドであることを示すキーワード。省略可能

### 使用例

■ ISAKMPの統計情報を表示する。

    awplus# show isakmp counters ↓
    Name                       Value
    -------------------------------------
    ikeInitRekey               0
    ikeRspRekey                0
    ikeChildSaRekey            0
    ikeInInvalid               0
    ikeInInvalidSpi            0
    ikeInInitReq               0
    ikeInInitRsp               0
    ikeOutInitReq              0
    ikeOutInitRsp              0
    ikeInAuthReq               0
    ikeInAuthRsp               0
    ikeOutAuthReq              0
    ikeOutAuthRsp              0
    ikeInCrChildReq            0
    ikeInCrChildRsp            0
    ikeOutCrChildReq           0
    ikeOutCrChildRsp           0
    ikeInInfoReq               0
    ikeInInfoRsp               0
    ikeOutInfoReq              0
    ikeOutInfoRsp              0

### 関連コマンド

tunnel protection ipsec（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N