[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show entity

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / エンティティー定義

`# show entity [ENTITY]`

エンティティー（ゾーン定義、ネットワーク定義、ホスト定義）の情報を表示する。

### パラメーター

`ENTITY` | エンティティー。ゾーン定義（zone）、ネットワーク定義（network）、ホスト定義（host）の階層構造をピリオド（.）区切りで表記する。省略時はすべてのエンティティーが対象となる

### 使用例

■ すべてのエンティティーを表示する。

    awplus# show entity ↓
    Zone:        dmz
     Network:    dmz.servernet
      Subnet:    172.16.10.0/24
      Subnet:    2001:db8:1000:10::/64
      Host:      dmz.servernet.dns
       Address:  172.16.10.2
       Address:  2001:db8:1000:10::2
      Host:      dmz.servernet.mail
       Address:  172.16.10.3
       Address:  2001:db8:1000:10::3
      Host:      dmz.servernet.web
       Address:  172.16.10.1
       Address:  2001:db8:1000:10::1

    Zone:        private
     Network:    private.branch
      Subnet:    192.168.100.0/24
      Subnet:    2001:db8:10:100::/64
     Network:    private.vpn
      Subnet:    192.168.254.0/24
     Network:    private.wired
      Subnet:    192.168.10.0/24
      Subnet:    2001:db8:10:10::/64
      Host:      private.wired.adminpc
       Address:  192.168.10.254
       Address:  2001:db8:10:10::fe
      Host:      private.wired.dbserver
       Address:  192.168.10.2
     Network:    private.wireless
      Subnet:    192.168.20.0/24
      Subnet:    2001:db8:10:20::/64

    Zone:        public
     Network:    public.internet
      Subnet:    0.0.0.0/0 via ppp0
      Subnet:    ::/0 via ppp1
      Host:      public.internet.vpngw
       Address:  10.2.2.2
       Address:  2001:db8:2:2::2
      Host:      public.internet.myself
       Address:  10.1.1.1
       Address:  2001:db8:1:1::1

■ エンティティー「private.wired」（ゾーン「private」内のネットワーク「wired」）の情報を表示する。

    awplus# show entity private.wired ↓
    Network:     private.wired
     Subnet:     192.168.10.0/24
     Subnet:     2001:db8:10:10::/64
     Host:       private.wired.adminpc
      Address:   192.168.10.254
      Address:   2001:db8:10:10::fe
     Host:       private.wired.dbserver
      Address:   192.168.10.2

■ エンティティー「dmz.servernet.mail」（ゾーン「dmz」内のネットワーク「servernet」内のホスト「mail」）の情報を表示する。

    awplus# show entity dmz.servernet.mail ↓
    Host:        dmz.servernet.mail
     Address:    172.16.10.3
     Address:    2001:db8:1000:10::3

■ FQDNホスト定義の場合、指定されたFQDNに対応するアドレスリスト（現時点で解決されているもの）が (dynamic) 付きで表示される。

    awplus# show entity z.n.appsite ↓
    Zone:         z
     Network:     z.n
      Subnet:     0.0.0.0/0 via ppp0
      Subnet:     ::/0 via ppp1
      Host:       z.n.appsite
       FQDN IPv4: app.example.com
       FQDN IPv6: app.example.com
       Address:   172.16.10.2 (dynamic)
       Address:   2001:db8:16:10::2 (dynamic)

### 関連コマンド

host（ゾーン・ネットワークモード）
ip address（ゾーン・ネットワーク・ホストモード）
ip subnet（ゾーン・ネットワークモード）
ipv6 address（ゾーン・ネットワーク・ホストモード）
ipv6 subnet（ゾーン・ネットワークモード）
mac-address（ゾーン・ネットワーク・ホストモード）
network（ゾーンモード）
show firewall rule（特権EXECモード）
show nat rule（特権EXECモード）
show traffic-control rule（特権EXECモード）
zone（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N