[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ssh server scp

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`(config)# [no] ssh server scp`

SSHサーバーの付加サービスであるSCP（Secure CoPy）サーバー機能を有効にする。
no形式で実行した場合はSCPサーバー機能を無効にする。
初期設定は有効。ただし、SCPはあくまでSSHサーバーの付加サービスなので、SCP自体が有効でも、SSHサーバーが起動していないと使用できない（初期状態ではSSHサーバーは無効）。

### 注意・補足事項

■ SCPサーバー機能を無効にしても、copyコマンドのSCPクライアント機能は使用できる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ssh server scp（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service ssh（グローバルコンフィグモード）
show ssh server（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N