[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show openvpn connections

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: VPN / OpenVPN

`> show openvpn connections`

接続中のOpenVPNユーザー（クライアント）に関する情報を表示する。

### 使用例

■ 接続中のOpenVPNユーザー（クライアント）を表示する。

    awplus> show openvpn connections ↓

    Maximum connections: 100

    Interface: tunnel0
                                          Rx      Tx
    Username    Real Address              Bytes   Bytes   Connected Since
    --------------------------------------------------------------------------------
    userB       ::ffff:10.10.10.184       75810   38502   Tue Mar 31 03:41:07 2015

### 注意・補足事項

■ 接続済みのユーザーと同じ名前のユーザーが接続してきた場合は、後から接続したユーザーが優先され、既存のユーザーは切断される。
■ OpenVPNサーバーに登録しているユーザー名・パスワードとは異なる情報でOpenVPNクライアントから接続を試みた場合、OpenVPNの仕様によりユーザー名「UNDEF」というクライアント情報が1分間登録される。

### 関連コマンド

show openvpn connections detail（非特権EXECモード）
tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）
tunnel mode openvpn tun（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N