[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 neighbors

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`> show ipv6 neighbors`

同一リンク上に存在するIPv6ノードのアドレス情報（Neighborキャッシュ）を表示する。

### 使用例

    awplus> show ipv6 neighbors ↓
    IPv6 Address                            MAC Address    Interface Port       Type
      sta = static   dyn = dynamic
    2001:db8:3c:10::100                     0000.2d4b.3cfd eth2      -           dyn
    2001:db8:3c:10::101                     0000.2d4b.3cff eth2      -           dyn
    2001:db8:3c:20::222                     0000.2d4b.dd90 eth1      -           dyn
    2001:db8:3c:20::227                     0000.2d4b.dd92 eth1      -           dyn
    fe80::200:2dff:fe4b:3cfd                0000.2d4b.3cfd eth2      -           dyn
    fe80::200:2dff:fe4b:3cff                0000.2d4b.3cff eth2      -           dyn
    fe80::200:2dff:fe4b:dd90                0000.2d4b.dd90 eth1      -           dyn
    fe80::200:2dff:fe4b:dd92                0000.2d4b.dd92 eth1      -           dyn

表 1
IPv6 Address | IPv6アドレス
MAC Address | 物理（MAC）アドレス
Interface | インターフェース名
Port | 空欄
Type | エントリー種別。sta（スタティックエントリー）、dyn（ダイナミックエントリー）のいずれか

### 関連コマンド

clear ipv6 neighbors（特権EXECモード）
ipv6 neighbor（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N