[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# whitelist

モード: URLフィルターモード
カテゴリー: UTM / URLフィルター

`(config-url-filter)# [no] whitelist FILEPATH`

指定したファイルの内容をURLフィルター（URLブラックリスト）機能のホワイトリストに追加する。
no形式で実行した場合は指定したファイルの内容をホワイトリストから削除する。
ホワイトリストは、ブラックリスト（blacklistコマンドで指定）にマッチするURLの中から特定のURLだけを例外的に許可するときに使う。

### パラメーター

`FILEPATH` | ホワイトリストファイルのパス。詳細は解説編を参照

### 使用例

■ URLホワイトリストにflash:/w1.txtとflash:/w2.txtの内容を追加する。

    awplus(config-url-filter)# whitelist flash:/w1.txt ↓
    awplus(config-url-filter)# whitelist flash:/w2.txt ↓

■ URLホワイトリストからflash:/w2.txtの内容を削除する。

    awplus(config-url-filter)# no whitelist flash:/w2.txt ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでリストファイルを指定したあとにファイルの内容を変更した場合、url-filter reload custom-listsコマンドで変更後のリストファイルを再読込させる必要がある。

### コマンドツリー

    url-filter (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- whitelist（URLフィルターモード）

### 関連コマンド

blacklist（URLフィルターモード）
protect（URLフィルターモード）
show url-filter（特権EXECモード）
url-filter reload custom-lists（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N