[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# host-name

モード: DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-ddns-update-method)# host-name HOSTNAME`

`(config-ddns-update-method)# no host-name`

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスにおける更新対象ホスト名を設定する。
no形式で実行した場合は更新対象ホスト名の設定を削除する。
初期状態では未設定。
update-urlコマンドで指定するアップデート用URL内の変数 <HOST-NAME> は、実際の更新時に本コマンドで指定したホスト名に置き換えられる。

### パラメーター

`HOSTNAME` | 更新対象のホスト名

### 使用例

■ DDNSの更新対象ホスト名を設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# host-name example.dyndns.org ↓

■ DDNSの更新対象ホスト名を削除する。

    awplus(config-ddns-update-method)# no host-name ↓

### コマンドツリー

    ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- host-name（DDNSアップデートメソッドモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N