[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# client enable

モード: APプロファイル・Syslogモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-syslog)# [no] client enable`

対象APプロファイルにおいてSyslogクライアントを有効にする。
no形式で実行した場合はSyslogクライアントを無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    syslog (APプロファイルモード)
        |
        +- client enable（APプロファイル・Syslogモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N