[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# accept-invalid-sslcert

モード: DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-ddns-update-method)# [no] accept-invalid-sslcert`

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスにおいて、無効なサーバー証明書を受け入れる（通信を継続する）よう設定する。
no形式で実行した場合は無効なサーバー証明書を拒否する（通信を中止する）よう設定する。
初期設定では無効なサーバー証明書は受け入れない。

### 使用例

■ 対象DDNSサービスにおいて、DDNSサーバーの証明書が無効でも通信を継続するよう設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# accept-invalid-sslcert ↓

■ 対象DDNSサービスにおいて、無効証明書の受け入れを停止する。

    awplus(config-ddns-update-method)# no accept-invalid-sslcert ↓

### コマンドツリー

    ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- accept-invalid-sslcert（DDNSアップデートメソッドモード）

### 関連コマンド

update-url（DDNSアップデートメソッドモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N