[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# enable(local)

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# [no] enable`

対象無線ネットワークでキャプティブポータル（Web認証）を有効化する。
no形式で実行した場合はキャプティブポータルを無効化する。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
    captive-portal(local) (無線ネットワークモード)
        |
        +- enable(local)（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N