[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless ap-configuration pull ap local(local)

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 無線機能 / 全体設定

`# wireless ap-configuration pull ap local [clean-up]`

無線LANコントローラー（AW+）によって行われた本製品の無線設定をランニングコンフィグに反映する。
リモート（本製品以外）の無線LANコントローラーによって本製品を管理する場合は、本製品が管理下に入ったタイミングで本コマンドを実行し、設定を保存することが推奨される。
また、無線LANコントローラーによって管理されている本製品を再起動する場合も、事前に本コマンドを実行し、設定を保存してから再起動すること。

### パラメーター

`clean-up` | ランニングコンフィグへの反映後に不要な（使用されていない）設定ないようを削除する（セキュリティー、MACフィルター、無線ネットワーク、RADIUSサーバーグループの設定が対象）。無線LANコントローラーによる設定変更は都度コンフィグを追加していく形で行われるため、変更を繰り返すと使用されていない設定が多くなる可能性がある。そのような場合は本オプションを使用することで不要な設定を削除できる

### 使用例

■ リモートの無線LANコントローラーによる設定内容をランニングコンフィグに反映した上で設定をスタートアップコンフィグに保存する。

    awplus# wireless ap-configuration pull ap local ↓
    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]
    awplus#

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N