[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ap local(local)

モード: 無線設定モード --> AP登録モード
カテゴリー: 無線機能 / AP個別設定（AP登録）

`(config-wireless)# ap local`

ローカルAP（本製品自身）の基本的な無線設定を行うためAP登録モードに移動する。

### コマンドツリー

    wireless(local) (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ap local(local)（無線設定モード）
             |
             +- description（AP登録モード）
             +- description(local)（AP登録モード）
             +- enable（AP登録モード）
             +- ip-address（AP登録モード）
             +- login username（AP登録モード）
             +- mac-address（AP登録モード）
             +- profile（AP登録モード）
             +- radio（AP登録モード）
             +- radio(local)（AP登録モード）

### 関連コマンド

show wireless ap(local)（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N