[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# walled-garden-dns-proxy enable(local)

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# [no] walled-garden-dns-proxy enable`

ウォールドガーデン用DNSプロキシを有効にする。ウォールドガーデン機能使用時に無線APに接続されている無線クライアントからのDNS問い合わせや無線クライアントへのDNS応答を代理で行う。
no形式で実行した場合はウォールドガーデン用DNSプロキシを無効化する。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
    captive-portal(local) (無線ネットワークモード)
        |
        +- walled-garden-dns-proxy enable(local)（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

walled-garden entry(local)（キャプティブポータル設定モード）
show wireless network(local)（非特権EXECモード）
show wireless captive-portal network walled-garden(local)（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N