[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ssh server

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`> show ssh server`

SSHサーバーの情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show ssh server ↓
    Secure Shell Server Configuration
    ------------------------------------------------------------
    SSH Server                         : Enabled
    Protocol                           : IPv4,IPv6
    Port                               : 22
    Version                            : 2
    Services                           : scp, sftp
    User Authentication                : publickey, password
    Resolve Hosts                      : Disabled
    Session Timeout                    : 0 (Off)
    Login Timeout                      : 60 seconds
    Maximum Authentication Tries       : 6
    Maximum Startups                   : 10
    TCP Forwarding                     : no
    Legacy ssh-rsa                     : no
    Debug                              : NONE
    Ciphers                            : aes128-cbc,aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr
    KEX                                : curve25519-sha256@libssh.org,
                                           ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,
                                           ecdh-sha2-nistp521,
                                           diffie-hellman-group-exchange-sha256,
                                           diffie-hellman-group-exchange-sha1,
                                           diffie-hellman-group14-sha1
    MAC                                : umac-64-etm@openssh.com,
                                           umac-128-etm@openssh.com,
                                           hmac-sha2-256-etm@openssh.com,
                                           hmac-sha2-512-etm@openssh.com,
                                           hmac-sha1-etm@openssh.com,
                                           umac-64@openssh.com,umac-128@openssh.com,
                                           hmac-sha2-256,hmac-sha2-512,hmac-sha1
    hostkeys                           : rsa-sha2-512,ecdsa-sha2-nistp256,
                                           ecdsa-sha2-nistp384,ssh-ed25519

表 1
SSH Server | SSHサーバーの有効・無効
Protocol | 現在有効化されているプロトコルファミリー（IPバージョン）
Port | SSHサーバーのリスニングTCPポート
Version | 現在有効化されているSSHバージョン
Services | 現在有効化されているSSHの付加サービス。scp（Secure CoPy）、sftp（Secure FTP）がある
User Authentication | 現在有効化されているSSHの認証方式。publickey（公開鍵認証）、password（パスワード認証）がある
Resolve Hosts | ログイン元ホスト名の逆引きを行うかどうか
Session Timeout | セッションタイムアウト
Login Timeout | ログインタイムアウト
Maximum Startups | 未認証の最大セッション数
TCP Forwarding | TCPフォワーディングの有効・無効
Legacy ssh-rsa | 非推奨ssh-rsaアルゴリズム（SSH-RSA署名）の有効・無効
Debug | SSHサーバーのデバッグモード。NONE（デバッグ無効）、Brief（簡潔デバッグモード）、Normal（通常デバッグモード）、Full（詳細デバッグモード）のいずれか
Ciphers | 現在使用可能な暗号化アルゴリズム
KEX | 現在使用可能な鍵交換アルゴリズム
MAC | 現在使用可能なメッセージ認証コード（MAC）アルゴリズム
hostkeys | 現在使用可能なホスト鍵アルゴリズム

### 関連コマンド

service ssh（グローバルコンフィグモード）
ssh server（グローバルコンフィグモード）
ssh server allow-legacy-ssh-rsa（グローバルコンフィグモード）
ssh server login-timeout（グローバルコンフィグモード）
ssh server max-auth-tries（グローバルコンフィグモード）
ssh server max-startups（グローバルコンフィグモード）
ssh server resolve-hosts（グローバルコンフィグモード）
ssh server scp（グローバルコンフィグモード）
ssh server secure-algs（グローバルコンフィグモード）
ssh server secure-ciphers（グローバルコンフィグモード）
ssh server secure-hostkey（グローバルコンフィグモード）
ssh server secure-kex（グローバルコンフィグモード）
ssh server secure-mac（グローバルコンフィグモード）
ssh server session-timeout（グローバルコンフィグモード）
ssh server sftp（グローバルコンフィグモード）
ssh server tcpforwarding（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M