[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform enforce-min-ipg

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config)# [no] platform enforce-min-ipg`

インターパケットギャップ（IPG）の標準最小値を遵守する機能を有効化する。
no形式で実行した場合は本機能を無効にする。
初期設定は有効。

### 注意・補足事項

■ 本製品は、想定以上に短い間隔でパケットを送信することがある。その結果、本製品に接続される対向機器（PC、ネットワーク機器）においてこのパケットを受信すると、パケットが破棄されることがある。本コマンド有効時は、想定内の間隔でパケットを送信する。
■ 本機能は、製品本体の固定カッパーポートにのみ適用される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform enforce-min-ipg（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show platform（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M