[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# crypto key generate hostkey

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`(config)# crypto key generate hostkey rsa [<1024-16384>]`

`(config)# crypto key generate hostkey ecdsa [256|384]`

`(config)# crypto key generate hostkey ed25519`

SSHサーバーのホスト鍵ペアを作成する。
すでに鍵が存在していた場合は、新しい鍵で置き換える。

### パラメーター

`rsa [<1024-16384>]` | RSAホスト鍵。オプションで鍵長（ビット）も指定できる。省略時の鍵長は2048ビット
`ecdsa [256|384]` | ECDSAホスト鍵。オプションで鍵長（ビット）も指定できる。省略時は384ビット
`ed25519` | ED25519ホスト鍵。鍵長は256ビット固定

### 使用例

    awplus(config)# crypto key generate hostkey rsa ↓
    Generating host key (2048 bits rsa)
    This may take a while. Please wait...

### 注意・補足事項

■ SSHサーバーのホスト鍵は、本コマンドの実行時にシステムファイルに保存されるため、copyコマンドやwrite fileコマンド、write memoryコマンドなどでコンフィグに保存する必要はない。
■ service sshコマンド実行時に3種類（RSA、ECDSA、ED25519）のホスト鍵（Host Key）がすべて揃っていない場合は、存在していない種類のホスト鍵が自動的に生成される。鍵長はRSAが2048ビット、ECDSAが384ビット。
なお、鍵長を変えたい場合など、ホスト鍵を手動で生成するには本コマンドを使う。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- crypto key generate hostkey（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

crypto key destroy hostkey（グローバルコンフィグモード）
service ssh（グローバルコンフィグモード）
show crypto key hostkey（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M