[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear atmf recovery-file

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# clear atmf recovery-file`

仮想リンク経由で接続しているAMFノードのオートリカバリー に必要なリカバリーファイルを、対象ノードの外部メディアおよび隣接ノードのフラッシュメモリーから削除する。
何らかの原因で実際の構成とリカバリーファイルの内容に不整合が生じた場合は、本コマンドで対象ノード用のリカバリーファイルを削除したのち、対象ノードで設定を保存することでリカバリーファイルを最新の状態に更新できる。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない。対象ノード上で直接実行するか、1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトから実行すること。

### 関連コマンド

show atmf recovery-file（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M