[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-web-server page success-message

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-web-server page success-message text TEXTLINE`

`(config)# no auth-web-server page success-message`

Web認証成功画面に、指定したメッセージ（認証成功メッセージ）を表示するよう設定する。
no形式で実行した場合は認証成功メッセージを削除する。
初期状態では認証成功メッセージは設定されていない。

### パラメーター

`text TEXTLINE` | 指定したテキストを認証成功メッセージとして表示する。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい。ASCII英数記号のみ使用可能で日本語は使用不可

### 注意・補足事項

■ カスタマイズしたsuccess_page_msg.htmlを使用している場合、本コマンドの設定は無効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server page success-message（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show auth-web-server page（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M