[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# stoat collector expiry-period

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# stoat collector expiry-period <10-300>`

`(config)# [no] stoat collector expiry-period`

STOATコレクター機能のセッションタイムアウトを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は60秒。

### パラメーター

`<10-300>` | セッションタイムアウト（秒）。初期値は60

### 注意・補足事項

■ デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stoat collector expiry-period（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service stoat（グローバルコンフィグモード）
stoat collector enable（グローバルコンフィグモード）
stoat collector expiry-period（グローバルコンフィグモード）
stoat collector trustpoint（グローバルコンフィグモード）
show stoat collector（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M