[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show crypto key userkey

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`> show crypto key userkey USERNAME [KEYTYPE]`

SSHクライアント（sshコマンド、copyコマンド）でリモートSSHサーバーに接続するときに使うユーザー鍵を表示する。
鍵の種類を指定しなかった場合は、該当ユーザーのすべての鍵の情報が簡潔に一覧表示される。
鍵の種類を指定した場合は、該当ユーザーの指定した鍵の内容が表示される。

### パラメーター

`USERNAME` | リモートSSHサーバーにログインするときのユーザー名
`KEYTYPE` | 鍵の種類。省略時は該当ユーザーのすべての鍵の情報が簡潔に一覧表示される。
| `rsa` | RSAユーザー鍵を表示する。
| `ecdsa` | ECDSAユーザー鍵を表示する。
| `ed25519` | ED25519ユーザー鍵を表示する。

### 使用例

    awplus> show crypto key userkey manager ↓
    Type     Bits  Fingerprint
    -------------------------------------------------------------
    rsa      1024  SHA256:cBqRxL7ZSZRlfKyvxVmXxq1NudsbK646vD3fxo+1miw

    awplus> show crypto key userkey manager rsa ↓
    ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgQDklzxWgN2U2oDcVseMTa92VEya7/e+OdcErb2g92tc
    /4Bd2SZvBd8Ib5mql+qhfD9fA1Q4jojH3kJYgousYNB/WmNN5VnLzadTzpTqKZ9Ed2ZRERuiLhSBS72E
    xoM0+1+PBe5HZa0rKvogkncBzxlmBub949Bx8LqZ4GhbWucrdQ==

表 1
Type | 鍵の種類
Bits | 鍵の長さ
Fingerprint | 公開鍵のフィンガープリント

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはEXECモードだけでなくグローバルコンフィグモードでも実行できる。

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）
crypto key generate userkey（グローバルコンフィグモード）
ssh（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M