# show ip bgp summary

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`> show ip bgp [vrf VRFNAME|global] summary`

## コマンド説明

BGPピアの情報を要約して表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定

## 使用例

    awplus> show ip bgp summary
    BGP router identifier 10.10.10.1, local AS number 65010
    BGP table version is 6
    4 BGP AS-PATH entries
    0 BGP community entries

    Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
    10.10.10.5      4 65050     115     110        6    0    0 00:01:57        4
    10.10.10.7      4 65075      72     119        6    0    0 00:01:42        3
    10.10.10.8      4 65075      69     117        6    0    0 00:01:52        3

    Total number of neighbors 3

## 関連コマンド