# neighbor shutdown

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} shutdown`

## コマンド説明

指定したBGPピアまたはBGPピアグループを無効化し、該当ピアとのBGPセッションを切断する。
no形式で実行した場合はBGPピアまたはBGPピアグループを有効化し、該当ピアとのBGPセッションを再開する。
neighbor remote-asコマンドで設定した直後のBGPピアは有効。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名

## 使用例

BGPピア10.10.10.5とのセッションを切断し、その後再開する。

    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.5 shutdown
    awplus(config-router)# no neighbor 10.10.10.5 shutdown

## コマンドツリー

## 関連コマンド